**URZĄD GMINY W LINIEWIE**ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, www.liniewo.pl  
  
**Referat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, tel. (058) 687-85-24 fax:(058) 687- 85-22**

RGKiR.271.26/07/21 Liniewo, dnia 26.07.2021 r.

**Zapytanie ofertowe**

**Zamawiający:**

Gmina Liniewo

Ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501

Tel.: 58 687-85-20, faks: 58 687-85-22

e-mail: ug@liniewo.pl

[www.liniewo.pl](http://www.liniewo.pl/)

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Wójt Gminy Liniewo.

Postępowanie o udzieleniu niniejszego zamówienia prowadzone jest do kwoty nie przekraczającej 130.000 złotych.

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk pomp KADOR 3f z zaworem żeliwnym i kablem nie krótszym niż 10 mb. Dopuszcza się zastosowanie urządzenia równoważnego pod warunkiem zapewnienia kompatybilności pracy z istniejącym układem.**

Propozycję cenową należy złożyć do **02.08.2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Liniewie do godziny 12:30.**

**Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, pocztą, faksem 58 6878522, poprzez e-mail: komunalny@liniewo.pl**

**Gwarancja 24 miesiące.**

**Termin realizacji – do 30 dni od podpisania umowy.**

**Termin płatności – 14 dni od dnia zakończenia dostawy.**

**W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju nr tel. 058 687-85-27.**

Otrzymuje:

1. BIP,
2. Tablica ogłoszeń
3. a/a.

**Załącznik do oferty w przypadku zastosowania urządzenia równoważnego:**

Nazwa i/lub numer katalogowy urządzenia oferowanego przez Wykonawcę:

……………………….…………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne wymagania (oferowane urządzenie/asortyment powinno spełniać nie gorsze wymagania niż określone poniżej)** | **Wymaganie spełnione (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. Pompa ściekowa |  |  |
| 1. Napięcie: 380V/50Hz |  |  |
| 1. Moc: 1100W |  |  |
| 1. Maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności przepływu Q=0,7 Hmax=65m H20 |  |  |
| 1. Wydajność przepływu Q=0,7l/s |  |  |
| 1. Ciśnienie graniczne pompy Hgr=100m |  |  |
| 1. Długość przewodu zasilającego co najmniej 1,5 m |  |  |
| 1. Przekrój przewodu ciśnieniowego G=1 ¼” |  |  |

**Wymagania dodatkowe:**

1. Zamówienie obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego;
2. Wraz z Urządzeniem Zamawiający powinien otrzymać instrukcję obsługi w języku polskim – **składane wraz z ofertą;**
3. Menu urządzenia w języku polskim składane w języku polskim;
4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny i sprawny – jego zakup nie mógł być wcześniej finansowany choćby w części ze środków UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
5. Okres gwarancji na dostarczany przedmiot będzie wynosił **co najmniej 24 miesiące** od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”- **karta gwarancyjna składana wraz z ofertą**
6. Oferowane urządzenie będzie zgodnie z odpowiednimi normami i będzie posiadać Certyfikat CE – **w języku polskim składane wraz z ofertą**
7. Serwis oferowanego urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

………………………………… ……………..…………………………

miejscowość i data czytelny podpisosoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy