**Załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia**

Minimalne wymagane warunki techniczne i wymagane wyposażenie.

1. rok produkcji – nie wcześniej niż 2021
2. ilość miejsc 19-21 w tym kierowca oraz 1 miejsce dla pasażer na wózku, szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, pasy do mocowania wózka do szyn podłogowych, pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku, szyny najazdowe składane w samochodzie o długości dopasowanej do wysokości podłogi pojazdu, spełniające wymagania w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
3. rodzaj paliwa – olej napędowy,
4. pojazd o długości nie mniejszej niż 6700mm
5. moc silnika – nie mniej niż 170KM, spełniający normę emisji spalin minimum euro VI,
6. silnik o pojemności – nie mniej niż 1900 cm3,
7. skrzynia biegów – manualna 6 biegowa,
8. wspomaganie układu kierowniczego,
9. kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,
10. hamulce tarczowe z przodu i z tyłu,
11. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
12. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,
13. system kontroli trakcji,
14. układ stabilizacji toru jazdy,
15. układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach,
16. immobiliser,
17. wycieraczki z czujnikiem deszczu,
18. regulacja zasięgu reflektorów,
19. fotel kierowcy z regulacja wysokości i podłokietnikiem,
20. radio cyfrowe z zestawem głośników, zestaw głośnomówiący ze sterowaniem głosowym, kamera cofania,
21. przyciemniane szyby,
22. klimatyzacja z przodu i z tyłu,
23. światła przeciwmgielne,
24. światła do jazdy dziennej,
25. trzecie światło stop,
26. światło przeciwmgielne z tyłu,
27. drzwi tylne,
28. minimum jedne drzwi boczne przesuwne, otwierane i zamykane elektrycznie z miejsca kierowcy
29. centralny zamek sterowany pilotem, automatyczna blokada zamków po ruszeniu,
30. lusterka regulowane, składane i ogrzewane elektrycznie,
31. szyby przednie w kabinie sterowane elektrycznie,
32. całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne/atermiczne,
33. pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu, podłoga z materiału antypoślizgowego i łatwo zmywalnego,
34. wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezwładnościowe,
35. elektrycznie podgrzewana przednia szyba,
36. czujniki parkowania przód i tył,
37. ogrzewanie postojowe wpięte w układ chłodzenia silnika,
38. hak holowniczy z homologacją,
39. tachograf –elektroniczny,
40. tempomat,
41. 2 komplety kół z felgami, koło zapasowe pełnowymiarowe,(1 komplet kół z oponami letnimi i 1 komplet z oponami zimowymi)-wszystkie opony wyprodukowane nie wcześniej niż 14 tydzień 2021 roku. W dniu dostawy samochód powinien być zaopatrzony w koła z oponami odpowiednimi do aktualnej pory roku, drugi komplet Zamawiający zdeponuje we własnym magazynie,
42. jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim,
43. dodatkowy uchwyt ułatwiający wsiadanie,
44. warunki gwarancji:
45. gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły – minimum 2 lata, bez limitu kilometrów od dnia dostawy,
46. gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 4 lata bez limitu kilometrów od dnia dostawy,
47. gwarancja na perforacje nadwozia – minimum 6 lat bez limitu kilometrów od dnia dostawy,
48. gwarancja na zabudowę – minimum 4 lata bez limitu kilometrów od dnia dostawy,
49. w okresie gwarancji wykonawca będzie wykonywał bezpłatny przegląd serwisowy, odległość do serwisu nie większa niż 100 km od siedziby zamawiającego
50. kolor nadwozia - do uzgodnienia ( srebrny, biały, grafitowy)
51. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, młoteczki do zbijania szyb ewakuacyjnych, podnośnik, klucz do kół, oznaczenie pojazdu z przodu i z tylu symbolem dla osób niepełnosprawnych
52. 4 bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodne z kartą przeglądową producenta, serwis oddalony maksymalnie o 150 km od siedziby Zamawiającego